|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Заказ на светильники хирургические потолочные** | Дата |  |

***Внимание!!!*** *Потолочные светильники комплектуются удлинителями, размер которых подбирается исходя из представленных Вами данных в помещении.*

***После отгрузки светильника удлинители бесплатной замене не подлежат.***

|  |  |
| --- | --- |
| **1 Сведения о заказчике** | |
| Имя/ Организация |  |
| Номер заказа клиента (Счета) |  |
| Номер телефона/ Е- mail |  |
| Кем подготовлен (ФИО) |  |
| Кто действует от имени заказчика (при необходимости, и отличие указанного выше): имя/организация, адрес, тел./Е-mail |  |
| ИНН конечного пользователя |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2 Описание заказываемой продукции** | | |
| Модель светильника |  | |
| Количество |  | |
| Камера | ***□*** *да* ***□*** *нет* | |
| Ламинарный потолок в месте установки | ***□*** *да* ***□*** *нет* |  |
| Планируется ли монитор, если да то укажите: | ***□*** *да* ***□*** *нет* |  |
| Вес монитора, кг |  | *Примечание: только для моделей 300/Х, 500/Х, 500/300/Х, 500/500/Х)* |
| Диагональ монитора, см |  |
| Высота от пола до несущего покрытия (основного потолка), м |  | Примечание:  высота от пола до нижней точки подвеса по умолчанию *2,2 м для однокупольных и двух купольных* потолочных светильников;  Высота от пола до нижней точки подвеса по умолчанию *2,3 м для двух купольных* потолочных светильников с *монитором* |
| - Высота от пола до чистового (подвесного) потолка, м |  |
| Высота(желаемая) от пола до нижней точки подвеса, м |  |
| **3 *После отгрузки светильника, скомплектованного по указанным Вами высотами, удлинители бесплатной замене не подлежат.* Подпись заказчика:**  / / МП | | |

|  |
| --- |
| **4 Примечание** (прилагаемые документы (реквизиты), требования к поставке и др.) |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Просим направить данный документ в отдел снабжения производителя* | | |
| *Электронный адрес* | *Факс* | *Телефон* |
|  | *+7 (343) 246-39-21* | *+7 (343) 358-08-24(23,26)* |

***Примечание: Заказ оформляется на каждое исполнение светильников и высоту несущего перекрытия. Внимание! Без подписи заказчика и печати (юридическое лицо) заявка к рассмотрению не принимается.***